|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 主要参数 | 单价  （万元） | 数量 | 总价  （万元） |
| 1 | 超低温冰箱 | 绝热材料：聚氨酯泡沫；箱壁厚度：130 mm；容积：440 L；内门数量：5个；隔间数量：5个；可放冻存架数：20个；每个冻存架可放冻存盒数：2 英寸（5 cm 高）冻存盒16个；可放冻存盒数：2 英寸（5 cm 高）冻存盒320；样品储存量：2 英寸（5 cm 高）冻存盒32,000；外部尺寸（宽× 深× 高）：95.5 × 89.8 × 195 cm；内部尺寸（宽× 深× 高）：61.6 × 57.5 × 126.5 cm；从环境温度降至-80 °C 时间：≤4小时；噪音：51.5 分贝；排热量：346 W；冰箱耗能：≤8.5 KWh/ 日；内腔材质：不锈钢；制冷剂：R290 / R170；可以设定保护密码；具有自动真空释放孔。 |  | 1 |  |

超低温冰箱技术参数要求