**苏州健雄职业技术学院**

**垃圾场监控安装招标方案**

项目建设内容：

校史馆东侧靠近河边的垃圾场安装2只监控摄像头，地下超市边上垃圾分类房安装1只监控摄像头；架设线路将录像资料传输并保存在设置于地下超市餐饮管理中心办公室内（移动营业厅东侧）的主机内，并配置显示器用于实时观察和回放。

具体项目要求如下表所示：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **品牌** | **技术要求** | **单位** | **数量** |
| **主设备** |
| 1 | 高清摄像机 | 海康威视 | 有效距离不低于25米；清晰度4MP；焦距可变；感光面积1/3英寸；镜头2.8mm；彩色成像；IP66防尘防水；POE供电；内置麦克风，高清拾音；400万像素；3D降噪，日夜切换；红外夜视； | 只 | 3 |
| 2 | 主机 | 海康威视 | 支持smart265编码；支持4路监控摄像头；支持POE供电；视频输出接口支持BNC/VGA/HDMI；预留单硬盘位；支持400万高清；支持断电保护；支持多网络协议；最大录像分辨率4MP； | 台 | 1 |
| 3 | 硬盘 | 希捷 | 监控专用4TB 、SATA接口、3.5英寸、5900转、缓存256MB | 只 | 1 |
| **线材** |
| 4 | 连接线（含收发设施） |  | 满足视频无卡顿传输需求同时符合相关国标要求 | 米 | 400 |
| 5 | 管材（含辅） |  | 强度、韧性、防护性能满足相关国标要求 | 米 | 50 |
| 6 | 显示器 |  | 屏幕尺寸不小于20英寸；接口支持VGA、HDMI；分辨率达到1920\*1080； | 台 | 1 |
| 7 | 立杆 |  | 不锈钢材质，高度不低于3米，安装、基础浇筑 | 套 | 3 |
| **安装调试** |
| 8 | 其他 |  | 管路施工、设备调试维护等 | 项 | 1 |

1.本项目总预算为10000元，采用询价采购的方式，最低价中标，若出现同价情况，则抽签决定；

2.本项目报价包含所有材料、人工、运输、税金等所有项目相关费用；

3.本项目要求投标主体具有相关检测资质，可提供相关证明；

4.入校要求：主动配合学校防疫工作。入校戴口罩、测体温、出示健康码、行程码，所有到过中、高风险地区的校外进校人员须出示近3天在太仓做的核酸检测报告。所有进校人员严格遵守学院门卫管理要求，对不配合管理人员，学院门卫和保安有权拒绝其入校。