**学院所有窗户安装限位器招标方案**

根据《省教育厅办公室关于进一步做好校园加装安全防护设施工作的通知》苏教办发函〔2022〕10 号要求，各高校通过加装限位器等方式提升校园安全防护条件，力争以小动作收获大成效，最大程度减少校园高坠事件发生。自4 月起，实行工作月报制，每月25 日前填写《高校校园加装安全防护设施情况统计月报表》，确保在2022年秋学期开学前完成安装。保卫处根据通知要求，在得到学院领导同意的基础上，决定对学院所有建筑物二楼以上窗户需要安装限位器。具体要求如下：

一、施工单位必须有防护栏安装资质（营业执照上有该项目）。

二、施工方法：

1.两扇或三扇窗户先固定一扇，再固定其他窗户，确保所有窗户只能有一扇窗户打开20公分；

2.移动窗户先打孔，将不锈钢螺丝（20mmx6mm）加上不锈钢套管（15mmx10mm）穿过孔，焊接固定；

3.推窗用不锈钢推拉限位器（150mmx15mm）直接固定，打开宽度20公分。

三、招标按照安装5300个限位器，4.5万元为基准，超过或不足根据中标价按实结算，推窗和移动窗价格相同，不再单独报价。

四、施工完成验收合格后，一次付款95%，尾款一年后结清。

五、一年内损坏的限位器施工单位及时到场维修。

保卫处

2022年4月18日

**承诺函**

**致：(招标人名称)**

本公司愿意参加贵方组织实施的 项目的采购活动。本公司承诺：

1、本公司依法缴纳税收和社会保障资金；

2、本公司参加采购活动前二年内，在经营活动中无重大违法记录，无不良行为记录，无其他法律、行政法规规定的禁止参与招投标活动的行为；

3、本公司提交的投标文件中所有关于投标人资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的，并承诺在中标后提供投标文件中所有资质的原件备查，如贵校发现我方有虚假资料，可做废标处理。

4、本公司承诺中标后所供产品与投标文件中的品牌、型号规格一致，否则我们愿意承担一切经济与法律上的责任。

5、本公司承诺在使用我公司提供的本项目软硬件设备或其任何一部分时，不会引起因第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权，而遭受起诉。一旦出现侵权，一律由我公司承担全部责任。

若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

投标人（盖章）：

年 月 日

## 投标书

：（招标人名称）

**我公司于 年 月 日收到贵单位 招标文件，经过仔细分析和研究，对招标文件条款全部确认。**我们兹以：单价：人民币：

总价：人民币： ，大 写： 元整的投标价格、技术规范和要求以及其它构成合同文件组成部分的条件和要求承揽上述项目的课程及材料的运输、保险、交付、验收、技术服务和质量保修责任。

我公司有资格和能力承担该项目的供货、技术服务等工作，如我公司中标，愿意接受该招标文件中的各项内容。

同意该招标文件作为合同附件，与合同具有同等法律效力。

如果我们的投标书被接纳，我们保证在签订合同后，积极配合招标方的工作安排，按招标方的耗材使用计划要求，保证按时供货。

我们不会把本投标价格告知其它任何第三方。

法人及法人代表对合同条件和实施合同承担责任，并在授权书中以及在投标书和确认函（如果中标）中作相应的声明。

法人代表签字：       （公司盖章）

被授权人签字：

年    月    日